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	 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВ.АННА-ВАРНА” АД

  гр. Варна 9000,  бул. “Цар Освободител” 100,  телефон: 052 648 257,  факс: 052 648 241

www.svetaanna-varna.com


До участниците  в обществена поръчка с Обява  с предмет: „Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД“

Уважаеми Участници,


На основание чл.189 от ЗОП и , Ви представяме следните писмени разяснения:

Въпрос: Допусната ли е техническа грешка в изискването топлинният капацитет на анода да е по-малък/равен от  300  kHU? В рентгеновите системи по-големият топлинен капацитет на анода води до по-добро охлаждане на тръбата и не е логично да бъде ограничаван отгоре.

Отговор: В гореописаното изискване е допусната техническа грешка . Да се чете „топлинният капацитет на анода да е не по-малък  от 300 kHU”.
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